**2018年公司县内在建工程项目安全生产、工程质量上半年检查情况的汇总表**

工程部于2018年7月19日至7月25日，组织由各项目管理人员参加的对山水国际、河西梅家塘小区15栋棚户区改造项目工程、河西污水处理厂、天禧孵化园AB座、1#、2#、3#楼、童馨丽都3#、4#楼、蕲春县妇幼保健院整体迁建项目等工程进行了检查，现将检查情况汇总如下：

 湖北中发建筑工程有限公司工程部

2018年7月28日

湖北中发建筑工程有限公司在建工程项目半年安全生产检查汇总表

项目名称：天禧孵化园 项目负责人： 张远锋 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产 | 工程质量 | 文明施工 | 工程资料 |
| AB区1#、2#、3#楼的施工用电未按规范要求配备（TN-S）系统设置，1#楼外架防护未超出作业面1.5m，B区楼梯临边防护未做，2#、3#楼内采光井未做临边防护，楼层临边防护未到位，悬挑层封闭防护侧面未做，电梯井内平铺防护竹挑板未用钢管绑扎固定，3#楼烟道口有3层未做防护，1#楼外架与作业面不同步。 | A区主体结构五层以下梁、板、柱、剪力墙砼外观观感较好，砼振捣密实，楼层每层柱、剪力墙有乱根现象。楼地面平整度控制不到位，B区主体结构五层以下梁、板、柱、剪力墙砼观感较好，剪力墙、柱每层有乱根现象，二楼楼梯休息平台板砼浇筑平整度较差，二层楼板局部有裂缝。1#楼东侧底板有一轴线存在泡水现象，承台及梁、柱、剪力墙砼观感一般，后浇带止水钢板竖缝未按要求留齐。2#、3#楼主体结构五层以下梁、板、柱、剪力墙砼外观观感较好，五层及以上局部梁底模板制安不平整，导致梁底砼变形，一至七层柱、剪力墙普遍存在乱根现象，楼地面砼平整度控制不好，楼梯踏步毛糙未压实蹉平。 | AB区、1#、2#、3#楼现场文明施工混乱未规划布局，场内材料，周转材料乱堆乱放，施工现场及楼地面未清理干净，作业面未做到工完场清。 | 1#楼安全技术交底内容未到位,有待完善，三级安全教育卡未填写完整。AB区、1#、2#、3#楼缺失入场安全教育培训记录，工程资料签字滞后，材料控制表未分类，个别表格漏签。 |
| 备注 |

湖北中发建筑工程有限公司在建工程项目半年安全生产检查汇总表

项目名称：河西污水处理厂 项目负责人： 余水华 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产 | 工程质量 | 文明施工 | 工程资料 |
| 施工用电现场缺失3个三级电箱，原三级电箱无漏电保护开关，电箱无责任人，每天无巡查记录。模板内支撑支撑搭设不到位，立杆间距过大，剪刀撑、扫地杆、扫天杆、水平连接杆不到位，两头使用顶托，顶托高度超过20cm，钢管有绑扎的现象。由于层高超过6m，内支撑加节管子节头在同一水平面上。 | 初格栅及进水泵房（沉井）第三道池壁模板制安出现扭曲未校正，初沉池及调节池，剪力墙模板跑模，整体质量控制较差，综合楼正负零以下条基基础砼观感较好，个别构造柱模板制安扭曲变形。 | 文明施工现场混乱，建筑材料、周转材料未规划布局，乱堆乱放，道路未硬化。 | 安全技术交底缺失，由他人代签字，入场安全教育培训未进行，“三级”安全教育（项目部与班组，班组与个人教育）“三级”安全教育卡未填写，项目部安全教育学习例会未开无记录，电箱无巡查记录，现场电线乱拉乱接。 |
| 备注; |

湖北中发建筑工程有限公司在建工程项目半年安全生产检查汇总表

项目名称：蕲春县妇幼保健院 项目负责人： 沈宇 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产 | 工程质量 | 文明施工 | 工程资料 |
| 施工用电二、三级电箱不符合安全要求，无漏电保护开关，无零线重复接地保护，电源线未套管或架空，电箱无责任人，无巡查记录。 | 桩基工程已完工，单桩承载力检测合格，支护工程冠梁砼浇筑外观观感一般，局部模板有跑模现象，止水帷幕施工工艺控制较好。 | 道路未硬化到位，钢筋制作加工棚未规划布局搭设到位，生活区卫生间脏、乱、差无人打扫清洗。 | “三级”安全教育卡资料有代签，安全教育例会有缺失记录，桩基资料未装订，基坑支护资料基本同步。 |
| 备注; |

湖北中发建筑工程有限公司在建工程项目半年安全生产检查汇总表

项目名称：河西新区梅家塘城中村棚户区改造项目 项目负责人： 陈学胜 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产 | 工程质量 | 文明施工 | 工程资料 |
| 38# | 临边防护有两层未到位，安全通道搭设不规范，有一边楼梯防护不到位，施工用电不规范，二级至三级未套管，室内作业层电线有乱拉现象。 | 主体结构观感一般，一层地面回填未分层夯实，主体结构一层梁有下沉现象，每层柱有部份乱根。 | 现场场地未硬化，周转材料乱堆乱放，楼层内未清理干净。 | 工程资料同步，但送检和检测报告跟进不及时。安全资料存在代签，施工技术交底多栋相互混淆，未整理清楚。 |
| 幼儿园 | 围挡不到位，围墙多处开口，由于是居民区，存在重大安全隐患，无任何安全禁止性标识。 | 正负零以下，独立承台及基础砼振捣密实观感较好，回填土未分层夯实。 | 场地未硬化，周转材料乱堆乱放，围墙边垃圾成堆。 |
| 51# | 二级箱以外施工用电不规范，无重复接地，导线无套管。 | 基础砼浇筑观感较好，回填未分层夯实。 | 现场道路未硬化，周转材料堆放混乱。 | 工程资料同步，但送检和检测报告跟进不及时。安全资料存在代签，施工技术交底多栋相互混淆，未整理清楚。 |
| 52# | 施工用电二级箱以外不规范，导线随意拉接，无重复接地，回填前边坡未围挡。 | 基础正负零以下模板制作较差，回填土未分层夯实。 | 现场道路未硬化，周转材料堆放混乱，建筑材料，钢筋乱堆乱放。 |
| 47# | 二级箱以外的施工用电不规范，现场无任何禁止性标识，基坑开挖无任何防护。 | 基础积水未及时抽干，正负零以下整板基础砼浇筑观感较好，回填土未分层夯实。 | 场地材料堆放混乱，临时施工道路和制作区未硬化。 |
| 48# | 施工用电二级箱不规范，随意拉接，钢筋制作场地未设任何防护，土方开挖基坑无任何防护，现场无任何安全禁止性标识，一层防护和作业面不同步。 | 正负零以下，模板制作安装较差，回填土未分层夯实。 | 场地材料堆放混乱，临时道路和制作区未硬化。 |
| 44# | 基础开挖边坡无防护，二级箱以外施工用电不规范，现场无任何禁止性标识。 | 正负零以下砼浇筑观感较好，回填土未分层回填夯实。 | 场地未硬化，周转材料及建筑材料乱堆乱放。 |
| 45# | 基础开挖边坡无防护，施工用电二级箱以外不规范，现场无任何安全标识。 | 正负零以下模制作安装较差，回填土未分层夯实。 | 现场材料堆放混乱，场地未硬化。 |
| 41# | 基槽开挖后，边坡防护栏杆高度不够，施工用电不规范。 | 基础土方开挖，西侧局部泡水未及时抽水。 | 场地较乱，材料乱堆乱放，场地未硬化。 |
| 37# | 基坑防护栏杆过低，施工用电不规范，边坡深度超过3米，前期没有采取任何措施。 | 土方开挖，东侧土质较硬，西侧抽水不及时，地基有浸泡现象，垫层砼浇筑较差，正负零以下砼浇筑观感一般。 | 现场周转材料和建筑材料乱堆乱放。 |
| 29# | 正负零以下边坡未防护，正负零以上外架防护与作业面不同步，未及时挂安全网，施工用电不到位。 | 正负零以下砼浇筑观感较好，局部轴线有偏位，回填土未分层夯实。 | 场地未硬化，材料乱堆乱放，无任何安全标识。 |
| 30# | 施工用电不规范，一层外架防护与作业面不同步，未及时挂安全网。 | 基础砼正负零以下砼梁、板、柱、独立基础观感较好，回填土未分层夯实。 | 场地未硬化，周转材料堆放较乱。 |
| 31# | 边坡防护不规范，施工用电不到位。 | 独立基础砼浇筑外观观感较好，浇筑过程砼试块未见证取样。 | 场地未硬化，材料堆放较乱。 |
| 55# | 临边防护不到位，安全 通道过短，楼层提升机运料口未安装安全门，有一侧楼梯未防护，施工用电三级箱配备不到位。 | 主体结构砼外观观感较好，局部柱脚乱根，二次结构现浇挑板砼浇筑后有裂缝，构造钢筋绑扎间距过大,上部未伸入支座，楼板平整度控制不到位。 | 施工现场未硬化，周转材料乱堆乱放，楼层未清理干净。 |
| 54# | 施工用电从二级箱到三级箱线路布设不规范，楼梯临边有一个未防护，安全通道搭设不到位，长度过短。 | 主体结构砼外观观感较好，楼梯构造柱有一个偏位。二次结构砖砌体砌筑较差，灰缝不均匀。 | 施工现场未硬化，周转材料乱堆乱放。 |
| 备注; |

湖北中发建筑工程有限公司在建工程项目半年安全生产检查汇总表

项目名称：山水国际 项目负责人： 陈文则 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产 | 工程质量 | 文明施工 | 工程资料 |
| 施工用电楼层内不规范，要求2层共用一个三级箱，外架及临边防护基本到位，大于30cm洞口有连续三层未封闭，有几层电梯井水平防护拆除，但电梯门立面防护已封格栅。 | 主体结构砼浇筑外观观感较好，局部剪力墙存在振捣不密实，有蜂窝、漏筋现象。柱、剪力墙每层普遍有部分乱根，楼地面平整度控制不到位。二次结构构造柱部份柱头砼有20cm的砼浇筑不密实，个别夹砖。4根柱筋只有2根伸入支座固定，墙体斜砌砂浆不饱满，小于18cm门垛未按构造要求包框，窗台压顶伸入支座长度不够，砌体水平竖缝宽窄不均匀。 | 现场周转材料堆码不规范，钢筋制作现场各种材料存放混乱，楼层未清理干净。 | 工程资料同步，安全资料不全。 |
| 备注;整改及时，认识较高。 |

湖北中发建筑工程有限公司在建工程项目半年安全生产检查汇总表

项目名称：童馨丽都3#、4#楼项目工程 项目负责人： 袁伟 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 栋号 | 安全生产 | 工程质量 | 文明施工 | 工程资料 |
| 3# | 24层大小采光井各1个已坍塌变形，未拆除搭设;烟道洞口24层以下有4层未做防护;采光井、悬挑层混凝土渣块未清理;外架防护外阳台转角处，多处缺失立杆支撑;连墙件间距过大，连接不到位;外架上破损安全网未更换，电梯井、采光井、楼梯临边防护未到位;塔吊有积水长期浸泡未抽;电梯楼层通道门;通道平铺模板未铺设安装到位;楼层用电三级箱不符合安全要求,无漏电保护开关;使用违规电线未套管； | 3#楼，主体结构梁、板、柱、剪力墙砼外观观感非常差，21层剪力墙脱皮，每层柱和剪力墙普遍存在乱根，多层楼梯梁夹渣，局部有断裂和空洞。24层外墙连续梁砼浇筑不到位，楼面发现多层大开间楼板断裂，二次结构，构造柱头20cm砼浇筑夹砖和形成松散蜂窝状态，4根钢筋未伸入支座固定，窗台压顶伸入支座长度不够，门过梁搁长度不到位，砌筑灰缝宽窄不均，小于18cm门垛未按构造要求包框，斜砌不符合规范要求。 | 文明施工一片混乱，到处是建筑材料，周转材料乱堆乱放，楼层垃圾未清理。 | 安全技术交底无针对性，内容不完整，签字未到位，安全教育例会记录缺失。“三级”安全教育卡未填，模板支撑无搭设拆除验收记录，卸料平台无安装验收记录，外架搭设无验收记录。塔吊、施工升降机缺失每月巡查维修保养记录表。 |
| 4# | 4#主体结构和安全生产比3#楼稍好，二次结构质量、文明施工基本雷同。 |
| 备注; |